Trace les barreaux de l’escabeau avec une règle. Attention à être bien placé, tracer au-dessus de l’outil, ne pas bouger.